**DORMA TV 200 : verrouillage issue de secours**

Dispositif de verrouillage pour issue de secours par **ventouse électromagnétique** type TV 200 des établissements Dorma ou techniquement équivalent, **conforme à la norme NF-S 61937**, fonctionnant à rupture d’alimentation sous une tension de **48 VDC ou 24 VDC**, selon modèle.

**Montage sur** **porte simple action en applique** sous linteau, ou en option sur porte à fleur à l’aide de son équerre de montage DORMA TV-Z 1xx. Réglage du jeu entre le dispositif de verrouillage et sa contre-plaque à l’aide de vis prévus à cet effet, directement sur le corps.

Dans boîtier métallique anticorrosion et anti-sabotage, peint.

Livré avec sa contreplaque (adaptable sur porte coupe-feu) et sachets de vis.

Equipé en série des contacts anti-sabotage, contrôle de porte « ouverte, fermée » et surveillance de l’état « verrouillé » : position d’attente , « déverrouillé » : position de sécurité. Dispositif non démontable en position porte fermée.

Force de retenue: catégorie des ventouses à 300 daN.

