dormakaba TS 97 FL XEA

Nome: TS 97 FL XEA

Esecuzione: Chiudiporta a movimentazione libera

per porte a 1 battente con guida di scorrimento standard

Funzioni: selezionabili in via opzionale

Produttore: dormakaba

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/FUNZIONI DELL’ELEMENTO DI CHIUSURA

Dimensioni elemento di chiusura AxPxL (mm): XXX x XX x XX 413x52x71

Forza di chiusura: EN 3-6

Funzione a movimentazione libera a partire da un angolo di apertura di 0°

Inclusa piastra di montaggio non visibile

Con schema di foratura ai sensi della DIN EN 1154, allegato 1

Velocità di chiusura regolabile in modo continuo

Finecorsa 7° - 0°

Chiusure a vite non visibili

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di esercizio 24 V DC

Tipologia di protezione: IP 30

AUTORIZZAZIONE E CERTIFICATI

Produzione secondo DIN ISO 9001

Dichiarazione ambientale di prodotto ISO 14025 ed EN 15804

Numero di dichiarazione EPD: EPD-ARG-20160183-IBG1-DE

Chiudiporta verificato ai sensi delle norme EN 1154 e EN 1155

Marcatura CE per prodotti per costruzioni

Privo di barriere ai sensi della DIN 18040 fino a 1.400 mm di larghezza porta

Autorizzazione generale dell’ispettorato all’edilizia rilasciata da DIBt, Berlino,

per utilizzi in dispositivi di bloccaggio.

È prescritta una prova di collaudo.

CLASSIFICAZIONE EN 1154

Chiusura da apertura porta a 180°, classe 4

Durata per 500000 cicli, classe 8

Grandezza chiudiporta EN 3-6

Utilizzabilità su porte antincendio e tagliafumo, classe 1

Sicurezza, classe 1

Resistenza alla corrosione molto elevata, classe 4

CLASSIFICAZIONE EN 1155

Classe di utilizzo 3

Durata per 500000 cicli, classe 8

Grandezza del blocco EN 3-6

Utilizzabilità su porte antincendio e tagliafumo, classe 1

Sicurezza, classe 1

Resistenza alla corrosione molto elevata, classe 4

CAMPI D’IMPIEGO

- porte a un battente

- porte interne

- porte antincendio e tagliafumo

- porte per vie di fuga e di soccorso

- porte prive di barriere

TIPOLOGIA DI PORTA

1 batt.

Larghezza battente porta (mm): fino a 1.400

POSIZIONI DI MONTAGGIO

montaggio normale sul lato cerniere

montaggio normale lato opposto alle cerniere

montaggio su testa sul lato cerniere

utilizzabile con DIN a sinistra e DIN a destra

COLORE

Argento simile al RAL 9006 (P 600) '..........'

Bianco simile al RAL 9016 (P 100) '..........'

Bianco simile al RAL 9010 (P 210) '..........'

Design in acciaio inox '..........'

Oro (P 750) '..........'

Colore speciale '..........'

OPZIONI

(a) dormakaba rilevatore di fumo a soffitto RM-N '..........'

Utilizzabile come secondo o terzo rilevatore di fumo

su tutti i dispositivi di bloccaggio dormakaba.

Con contatto in scambio a potenziale zero

Autorizzazione generale dell’ispettorato all’edilizia rilasciata da DIBt, Berlino

Prescritta verifica prodotti acquistati

(b) dormakaba pulsante manuale a vista '..........'

(c) dormakaba pulsante manuale ad incasso '..........'

COLORE

bianco, cfr. RAL 9003 '..........’