**DORMA TS 93 : ferme porte pour porte extérieure ou porte lourde (vantail >1250mm) pouvant être installé en bandeau**

« Ferme-porte conforme à la NF EN 1154 CE, technologie à came, avec contre piston et glissière type TS 93 de DORMA ou techniquement équivalent, permettant un moment rapidement dégressif de l’ouverture de la porte. Le ferme porte devra être conforme à la réglementation française relative à l’accessibilité des personnes handicapées (< 50N) avec rapport d’essai par laboratoire agréé. Il devra être conforme au guide européen CEN/TR 15894 (accessibilité aux enfants, personnes âgées et/ou handicapées) : décroissance de la force de 40% sur les 60 premiers degrés d’ouverture.

Freinage à l’ouverture réglable et retardement à la fermeture. »

