**DORMA TV 500 : verrouillage issue de secours**

Gâche de verrouillage **électromécanique** pour issue de secours TV 500, **conforme à la norme NF-S 61937**, fonctionnant à rupture d’alimentation sous une tension de **48 VDC** ou **24 VDC**, selon modèle.

**Montage sur** **porte simple action, encastré dans l’huisserie**. Livré avec sa contrepartie TV-Z 500 (serrure pour gâche) à encastrer. Adaptable sur porte coupe-feu.

Equipé en série des contacts de contrôle de porte « ouverte, fermée » et surveillance de l’état « verrouillé » : position d’attente « déverrouillé » : position de sécurité.

Force de retenue: 750 daN.