**TS Profil, ferme porte avec bras compas pour locaux d’infrastructure :**

Ferme-porte à bras compas type TS Profil de Dorma ou techniquement équivalent. Fabrication ISO 9001. Technologie à pignon - crémaillère.

Fixations invisibles. Côtes de montage DIN.

Réglages hydrauliques invisibles et en façade.

Marqué CE et conforme à la norme NF EN 1154.

Prévu pour porte coupe-feu et pare-flammes.

Force de fermeture 2, 3 ou 4 EN réglable par déplacement du corps et/ou inversion de la chape du bras.Freinage hydraulique à l'ouverture, ajustable par valve à partir de 70°, et qui réagit

proportionnellement à la violence d'ouverture de la porte.

Deux vitesses de fermeture indépendantes réglables par valves hydrauliques :

- Vitesse de fermeture de 180° à 15°

- A-coup final de 15° à 0°

Circuit hydraulique thermo constant de - 15° à + 40°, selon EN 1154.

Valve de surpression : limiteur de pression hydraulique.

Réversible pour porte à gauche ou à droite.

Montage sur vantail côté paumelles, et sur dormant côté opposé aux paumelles.

