**dormakaba Funkmodul Set**

Feststellanlagen Funksystem zur Erweiterung kabelgebundener Feststellanlagen. Anzuschließen an die Rauchmeldezentrale der jeweiligen dormakaba Feststellanlage.

Bestehend aus

**1 St. Funkmodul, dormakaba FM AP**

( ) silberfarbig P600

( ) weiß P100

( ) Sonderfarbe P000,

**2 St. Funkdeckenmelder, dormakaba RM-F weiß P100**

Als Zweit- und Drittmelder, in Verbindung mit dem Funkmodul FM AP an allen dormakaba

Feststellanlagen verwendbar.

Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin

Abnahmeprüfung vorgeschrieben

Optional

**Funkhandlauslösetaster dormakaba HT-F AP**

dormakaba Funkhandlauslösetaster, zur Verwendung an allen dormakaba Feststellanlagen, in Verbindung mit dem Funkmodul Set.

Abmessungen BxHxT (mm): 80x80x12,5

Funkhandauslösetaster für Feststellanlagen im System 55

Einfachrahmen, roter Aufkleber mit weißer Beschriftung "Tür schließen", AP